平成25年11月12日

常磐共同火力株式会社

**常磐共同火力勿来発電所　１０号機（IGCC）**

**連続運転記録更新について**

※

勿来発電所10号機［石炭ガス化複合発電（IGCC）方式、定格出力25万kW］は、日本初のIGCC商用機として本年6月28日より石炭ガス化運転を開始しましたが、その後順調に運転を続け、平成25年11月12日13：35をもって、　　　　世界のIGCC設備における最長連続運転記録3,287時間（オランダブフナム発電所）を更新し、現在も継続運転中です。

※石炭ガス化複合発電（IGCC）方式…高効率な石炭火力発電技術であり、地球温暖化防止、石炭資源節約の観点で世界から注目を集めている技術である。特に日本のIGCCは空気吹き方式を採用し、世界のどのIGCCより送電端効率が高い。

＜問合せ先＞

常磐共同火力㈱

本　　　 社　　総務グループ　　　　　　正木　良成　　電話03-3256-5411（代表）

勿来発電所 地域交流グループ　　　　伊東　嘉之　　電話0246-77-0211（代表）